{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Info","Air-Water heat pump"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Info","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[7,4,7,5],[4,1,4,2],[3,1,3,2],[2,1,2,2],[1,1,1,2]]}
[]
[null,"Elenco Pompe di Calore Qualità",null,null,null,"Liste QualitätsWärmepumpen"]
[null,"I prodotti inseriti nella lista non sono certificati dall’Agenzia CasaClima, sono stati testati da un istituto di prova accreditato. L’Agenzia CasaClima prende visione di tale rapporti di prova, inserendo nell’elenco i valori essenziali. \n\nSe necessario per una maggiore coerenza con il proprio algoritmo di calcolo, l’Agenzia CasaClima si riserva la possibilità di modificare i valori contenuti nella lista, sempre in accordo con i dati riportati nei certificati del prodotto.",null,null,null,"Die in dieser Liste geführten Produkte wurden von einem akkreditierten Prüfinstitut geprüft, nicht von der KlimaHaus Agentur. Die KlimaHaus Agentur nimmt lediglich Einsicht in diese Prüfberichte, um die Kennwerte in diese Liste zu übernehmen.  \n\nDie KlimaHaus Agentur behält sich vor, um gegebenenfalls die Kohärenz mit dem Berechnungsalgorithmus zu verbessern, die Daten dieser Liste zu ändern; dies jedoch immer in Übereinstimmung mit den zugehörigen Prüfberichten der jeweiligen Produkte."]
[]
[null,"REQUISITI DEI PRODOTTI",null,null,null,"ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTE"]
[null,null,"L’inserimento di un prodotto nell’elenco può essere richiesto solo dal produttore, che dovrà fornire all’Agenzia CasaClima la documentazione secondo il regolamento Pompa di calore Qualità.",null,null,"Der Antrag zur Aufnahme eines Produktes in der Liste kann nur durch den Hersteller erfolgen. Die Wärmepumpe muss die Anforderungen der Richtlinie QualitätsQärmepumpe erfüllen."]
[]
[null,null,"SIMBOLI",null,"SYMBOLE"]
[null,null,"COP: Efficienza di riscaldamento \nrapporto tra la potenza termica resa e la potenza elettrica assorbita.",null,null,"COP: Heizleistung\nVerhältnis von nutzbarer Wärmeleistung zu eingesetzter elektrischer Leistung."]
[null,null,"EER: Efficienza di raffrescamento EER\nrapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita.",null,null,"EER: Kühlleistung\nVerhältnis von nutzbarer Kälteleistung zu eingesetzter elektrischer Leistung."]
[null,null,"Use (utilizzo)\nH: Riscaldamento (Heating)\nC: Raffrescamento (Cooling)\nDHW: ACS (Domestic hot water)",null,null,"Use (Verwendung)\nH: Heizen (Heating)\nC: Kühlen (Cooling)\nDHW: Warmwasser (Domestic hot water)"]
[null,null,"contatto per i Prodotti Qualità: ",null,null,"astrid.schartmueller@agenziacasaclima.it"]
[null,null,"Kontakt für QualitätsProdukte: ",null,null,"astrid.schartmueller@klimahausagentur.it"]
[null,null,"Ultimo aggiornamento",null,null,{"$f":"NOW()","v":"2025-11-19T14:18:22.490"}]

{"sheet":"Air-Water heat pump","index":1,"n_rows":94,"n_cols":11,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,7,85,8],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[84,7,84,8],[63,5,63,6],[64,5,64,6],[65,5,65,6],[66,5,66,6],[67,5,67,6],[68,5,68,6],[69,5,69,6],[70,5,70,6],[71,5,71,6],[72,5,72,6],[63,7,63,8],[64,7,64,8],[65,7,65,8],[66,7,66,8],[67,7,67,8],[68,7,68,8],[69,7,69,8],[70,7,70,8],[71,7,71,8],[72,7,72,8],[92,5,92,6],[93,5,93,6],[86,7,86,8],[87,7,87,8],[88,7,88,8],[89,7,89,8],[90,7,90,8],[91,7,91,8],[92,7,92,8],[93,7,93,8],[86,5,86,6],[87,5,87,6],[88,5,88,6],[89,5,89,6],[90,5,90,6],[91,5,91,6],[83,7,83,8],[80,7,80,8],[80,5,80,6],[83,5,83,6],[75,5,75,6],[76,5,76,6],[41,0,42,0],[73,0,74,0],[56,0,57,0],[59,7,59,8],[56,5,56,6],[75,7,75,8],[77,5,77,6],[82,7,82,8],[81,7,81,8],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,5,34,6],[85,5,85,6],[60,7,60,8],[81,5,81,6],[45,5,45,6],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[84,5,84,6],[82,5,82,6],[60,5,60,6],[76,7,76,8],[77,7,77,8],[62,5,62,6],[61,7,61,8],[2,5,2,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[2,7,2,8],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[74,5,74,6],[73,7,73,8],[74,7,74,8],[73,5,73,6],[62,7,62,8],[61,5,61,6],[38,7,38,8],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,5,40,6],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[40,7,40,8],[7,5,7,6],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[58,7,58,8],[41,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[44,5,44,6],[41,7,41,8],[42,7,42,8],[9,5,9,6],[10,5,10,6],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[11,7,11,8],[35,7,35,8],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[56,7,56,8],[57,5,57,6],[45,7,45,8],[52,7,52,8],[53,7,53,8],[46,0,47,0],[8,7,8,8],[17,7,17,8],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[18,5,18,6],[18,7,18,8],[13,5,13,6],[15,5,15,6],[17,5,17,6],[19,5,19,6],[28,0,29,0],[38,5,38,6],[27,5,27,6],[54,5,54,6],[55,5,55,6],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,4,16,4],[13,4,14,4],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,4,18,4],[13,3,14,3],[15,3,16,3],[17,3,18,3],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[8,5,8,6],[59,5,59,6],[58,5,58,6],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[23,7,23,8],[24,7,24,8],[25,7,25,8],[26,7,26,8],[27,7,27,8],[43,7,43,8],[44,7,44,8],[52,5,52,6],[53,5,53,6],[34,7,34,8],[35,5,35,6],[46,7,46,8],[50,7,50,8],[51,7,51,8],[57,7,57,8],[25,5,25,6],[26,5,26,6],[54,7,54,8],[55,7,55,8],[54,2,55,2],[0,0,0,10],[52,0,53,0],[46,5,46,6],[50,5,50,6],[51,5,51,6],[3,7,3,8],[4,7,4,8],[20,5,20,6],[9,7,9,8],[10,7,10,8],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[15,7,15,8],[21,5,21,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[24,5,24,6],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,5,48,6],[48,7,48,8]]}
["Lista \"Prodotto Qualità Pompa di calore\" - Liste \"QualitätsProdukt Wärmepumpe\""]
["Manufactorer | Reseller\nProduttore / Rivenditore\nHersteller / Reseller","Productname\nProdotto \nProdukt","Quality\nProduct\n\nID code","Power to heat\nPotenza termica\nHeizleistung","USE\nHeating, Cooling, Domestic-Hot-Water","Riscaldamento \nHeizung","SCOP (A7°/W35°)","Raffrescamento \nKühlung","EER (A35°/W18°)","ACS                              \nWW","Accumulo\nWW-Speicher"]
["Clivet spa","SPHERA EVO 2.0 \nTC 2.1 190 l, TC 2.1 250 l, BC 2.1, IC 2.1","52-07-046",4.32,"H-C-DHW",5.13,null,6.08,null,"y","190 /250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 \nTC 3.1 190 l, TC 3.1 250 l, BC 3.1, IC 3.1","52-07-047",6.18,"H-C-DHW",5.15,null,5.24,null,"y","190 /250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 \nTC 4.1 190 l, TC 4.1 250 l, BC 4.1, IC 4.1","52-07-048",8.3000000000000007,"H-C-DHW",5.32,null,5.12,null,"y","190 /250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 \nTC 5.1 190 l, TC 5.1 250 l, BC 5.1, IC 5.1","52-07-049",10.09,"H-C-DHW",5.27,null,4.7699999999999996,null,"y","190 /250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 TC 6.1 250 l, BC 6.1","52-07-050",12.13,"H-C-DHW",5,null,4.0199999999999996,null,"y","250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 TC 7.1 250 l, BC 7.1","52-07-051",14.51,"H-C-DHW",4.91,null,3.7,null,"y","250 l"]
[null,"SPHERA EVO 2.0 TC 8.1 250 l, BC 8.1","52-07-052",16.010000000000002,"H-C-DHW",4.8899999999999997,null,3.7,null,"y","250 l"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 2.1","52-07-074",4,"H-C",4.8499999999999996,null,5.54,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 3.1","52-07-075",6,"H-C",4.95,null,4.6900000000000004,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 4.1","52-07-076",8.1,"H-C",5.22,null,5.09,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 5.1","52-07-077",10,"H-C",5.2,null,4.6399999999999997,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 6.1 \nEdge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 6.1 T","52-07-078",12.3,"H-C",4.8099999999999996,null,3.87,null,"n"," -"]
[null,null,null,null,null,4.72,null,3.87,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 7.1 \nEdge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 7.1 T","52-07-079",14.1,"H-C",4.8099999999999996,null,3.47,null,"n"," -"]
[null,null,null,null,null,4.62,null,3.47,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 8.1\nEdge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 8.1 T","52-07-080",16,"H-C",4.72,null,3.5,null,"n"," -"]
[null,null,null,null,null,4.62,null,3.5,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 9.1 ","52-07-081",18,"H-C",4.5999999999999996,null,4.4400000000000004,null,"n"," -"]
[null,"Edge EVO 2.0 - EXC / WiSAN-YME 1 S 10.1 ","52-07-082",22,"H-C",4.53,null,4.25,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 2.1","52-07-093",5,"H-C",5.07,null,5.5,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 3.1","52-07-094",6.4,"H-C",4.8899999999999997,null,5.0999999999999996,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 4.1","52-07-095",8,"H-C",5.19,null,5.15,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 5.1","52-07-096",9.1999999999999993,"H-C",5.07,null,4.75,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 6.1 (6.1 T)","52-07-097",12.1,"H-C",4.67,null,4.5,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 7.1 (7.1 T)","52-07-098",13.7,"H-C",4.63,null,4.2,null,"n"," -"]
[null,"Edge F / WiSAN-PME 1 S 8.1 (8.1 T)","52-07-099",14.7,"H-C",4.59,null,3.9,null,"n"," -"]
["Daikin Air Conditioning Italy ","ERGA04*","52-04-015",6.41,"H-C-DHW",4.54,null,5.98,null,"y","k.a."]
[null,"ERGA06*","52-04-016",7.74,"H-C-DHW",4.5199999999999996,null,5.61,null,"y","k.a."]
[null,"ERGA08*","52-04-017",9.3699999999999992,"H-C-DHW",4.6100000000000003,null,5.4,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA14*V3","52-04-018",10.18,"H-C-DHW",4.57,null,4.13,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA16*V3","52-04-019",10.91,"H-C-DHW",4.57,null,4.1100000000000003,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA18*V3","52-04-020",12.12,"H-C-DHW",4.57,null,4.09,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA14*W1","52-04-021",9.75,"H-C-DHW",4.8099999999999996,null,4.13,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA16*W1","52-04-022",10.91,"H-C-DHW",4.8099999999999996,null,4.1100000000000003,null,"y","k.a."]
[null,"EPRA18*W1","52-04-023",12.12,"H-C-DHW",4.8099999999999996,null,4.09,null,"y","k.a."]
[null,"EBLA09*","52-04-024",10.42,"H-C",4.82,null,5.34,null,"n"," -"]
[null,"EBLA11*","52-04-025",12.31,"H-C",4.7300000000000004,null,5.31,null,"n"," -"]
[null,"EBLA14*","52-04-026",13.69,"H-C",4.7,null,5.04,null,"n"," -"]
[null,"EBLA16*","52-04-027",15.96,"H-C",4.6900000000000004,null,4.74,null,"n"," -"]
["Hoval","UltraSource Comfort 8, UltraSource Comfort 8/200","52-11-083",8.6999999999999993,"H-C-DHW",5.0999999999999996,null,3.2,null,"y","k.a."]
[null,"UltraSource Comfort 11, UltraSource Comfort 11/200","52-11-084",12.5,"H-C-DHW",4.5,null,3.5,null,"y","k.a."]
[null,"Belaria Comfort ICM13","52-11-085",14.5,"H+C",4.5999999999999996,null,3.4,null,"n"," -"]
[null,"Belaria Comfort PRO13, Belaria Comfort PRO13/100/300","52-11-086",12.4,"H-C-DHW",5.2,null,3.2,null,"y","295 l"]
[null,"Belaria Comfort PRO15","52-11-087",16.100000000000001,"H+C",5.6,null,3,null,"n"," -"]
["iDM - Energiesysteme Italia","AERO ALM 4-12 ","52-10-071",10,"H-C-DHW",5.12,null,4.6399999999999997,null,"y","k.a."]
[null,"AERO ALM 6-15","52-10-100",12,"H-C-DHW",5.56,null,4.58,null,"y","k.a."]
[null,"AERO ALM 10-24","52-10-101",21,"H-C-DHW",5.69,null,4.45,null,"y","k.a."]
[null,"AERO ALM 10-50","52-10-102",42,"H-C-DHW",5.08,null,4.0999999999999996,null,"y","k.a."]
[null,"iPump A 3-11","52-10-072",9,"H-C-DHW",4.5,null,4.32,null,"y","k.a."]
[null,"AERO SLM 6-17 HGL","52-10-073",14,"H-C-DHW",5.25,null,4.43,null,"y","k.a."]
["KNV Energietechnik /NIBE \nImperial","KNV Topline S2125 - 08","52-08-053",5.22,"H+C",4.99,null,3.9,null,"n"," -"]
[null,"KNV Topline S2125 - 12","52-08-054",6.36,"H+C",4.96,null,3.9,null,"n"," -"]
[null,"KNV Topline S2125 - 16","52-08-103",5.0999999999999996,"H+C",5.34,null,3.9,null,"n"," -"]
[null,"KNV Topline S2125 - 20",null,5.0999999999999996,"H+C",5.3,null,3.9,null,"n"," -"]
["Mitsubishi Electric Europe ","Ecodan packaged R32 VM50","52-03-009",5,"H-C-DHW",4.6500000000000004,null,5,null,"y","k.a."]
[null,"Ecodan packaged R32 VM85","52-03-010",8.25,"H-C-DHW",5,null,4.9000000000000004,null,"y","k.a."]
[null,"Ecodan packaged R32 VM112","52-03-011",11.2,"H-C-DHW",4.95,null,4.9000000000000004,null,"y","k.a."]
[null,"Zubadan Split R32 SHWM80","52-03-012",6,"H-DHW",4.5999999999999996,null," -",null,"y","k.a."]
[null,"Zubadan Split R32 SHWM100","52-03-013",8,"H-C-DHW",4.58,null," -",null,"y","k.a."]
[null,"Zubadan Split R32 SHWM120","52-03-014",10,"H-C-DHW",4.55,null," -",null,"y","k.a."]
["Nilan (EXRG)","Air9","52-01-001",8.42,"H-C",5.1100000000000003,null,4.0199999999999996,null,"n"," -"]
["Toshiba","HWS-1105H-E","52-05-028",10.52,"H-C-DHW",4.17,null,3.96,null,"y","k.a."]
["Beijer Ref Italy srl","HWS-1105H8-E","52-05-029",10.52,"H-C-DHW",4.12,null,3.94,null,"y","k.a."]
[null,"HWS-P805HR-E","52-05-030",8,"H-C-DHW",4.01,null,4.59,null,"y","k.a."]
[null,"HWS-P805H8R-E","52-05-031",8,"H-C-DHW",4.3099999999999996,null,4.54,null,"y","k.a."]
[null,"HWS-P1105HR-E","52-05-032",11.2,"H-C-DHW",4.4800000000000004,null,3.75,null,"y","k.a."]
[null,"HWS-P1105H8R-E","52-05-033",11.2,"H-C-DHW",4.43,null,3.71,null,"y","k.a."]
[null,"HWT-401HW-E","52-05-034",4,"H-C-DHW",4.53,null,4.99,null,"y","k.a."]
[null,"HWT-601HW-E","52-05-035",6,"H-C-DHW",4.58,null,4.57,null,"y","k.a."]
[null,"HWT-801HW-E","52-05-036",8,"H-C-DHW",4.63,null,4.08,null,"y","k.a."]
[null,"HWT-1101HW-E","52-05-037",11,"H-C-DHW",4.55,null,3.99,null,"y","k.a."]
["Viessmann","Vitocal 200-S / 222-S R32_E06","52-09-088",7.5,"H-C-DHW",4.75,null,4.9000000000000004,null,"y","190 l"]
[null,"Vitocal 200-S / 222-S R32_E08","52-09-089",9,"H-C-DHW",4.9000000000000004,null,4.43,null,"y","190 l"]
[null,"Vitocal 200-S / 222-S R32_E10","52-09-090",10.4,"H-C-DHW",4.78,null,4,null,"y","190 l"]
[null,"Vitocal 250-A / 252-A R290_A10 ","52-09-091",12,"H-C-DHW",5.01,null,5.3,null,"y","190 l"]
[null,"Vitocal 250-A / 252-A R290_A13","52-09-092",13.4,"H-C-DHW",4.96,null,4.9000000000000004,null,"y","190 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.04\nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.04","52-09-055",4.2,"H-C-DHW",4.4000000000000004,null,4.2,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.06\nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.06","52-09-056",6.3,"H-C-DHW",4.38,null,4.2,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.08\nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.08","52-09-057",7.54,"H-C-DHW",4.46,null,4.05,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.10 \nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.10","52-09-058",12.6,"H-C-DHW",4.47,null,4.2,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.13\nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.13","52-09-059",13.7,"H-C-DHW",4.46,null,4.0999999999999996,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-D.16\nVitocal 222-S AWBT-M-E-AC-C.16","52-09-060",14.3,"H-C-DHW",4.46,null,3.9,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.10\nVitocal 222-S AWBT-E-AC-C.10","52-09-061",13.6,"H-C-DHW",4.58,null,4,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.13\nVitocal 222-S AWBT-E-AC-C.13","52-09-062",14.2,"H-C-DHW",4.6399999999999997,null,3.9,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 200-S AWB-E-AC-D.16\nVitocal 222-S AWBT-E-AC-C.16","52-09-063",14.7,"H-C-DHW",4.62,null,3.8,null,"y","210 l"]
[null,"Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A06","52-09-064",6.08,"H-C",4.46,null,4.82]
[null,"Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A08","52-09-065",7.81,"H-C",4.46,null,4.38]
[null,"Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A10","52-09-066",10.1,"H-C",4.53,null,4.41]
[null,"Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.A12","52-09-067",11.8,"H-C",4.47,null,4.16]
[null,"Vitocal 100-A AWO-AC 101.A14\nVitocal 100-A AWO-M-AC 101.A14","52-09-068",14.1,"H-C",4.4800000000000004,null,5.4]
[null,"Vitocal 100-A AWO-AC 101.A16\nVitocal 100-A AWO-M-AC 101.A16","52-09-069",16.3,"H-C",4.49,null,5.0199999999999996]
[null,"Vitocal 100-A AWO-AC 101.A18","52-09-070",17.899999999999999,"H-C",4.46,null,4.76]